Title: Wykonawca:
Author: Marek Jab³oñski
Last saved by: jerzy
Company: private

Miejscowość …………………………………………….. data……………………………..

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA Goleszów
Ul 1 Maja 5
43-440 Goleszów

PRZEDMIAR	

NAZWA ZAMOWIENIA:  Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Goleszowie
Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 
•	45215510-uslugi napraw i konserwacji obiektów  użyteczności społecznej
Data Oprac przedmiaru: 2009-07-30
Adres obiektu budowlanego: ,  Goleszów  ul 1 maja 5	
Nazwy robót i nr  kodów CPV:
•	roboty rozbiórkowe  Rozbiórka istniejącego stropu  drewnianego, ścianek dzialowych ,drzwi wewnetrznych
•	Instalowanie  nawierzchni podłogowych nr CPV 45432120-1   -podłogi
•	Malowanie budynków – kod CPV- 45442110-1      malowanie ścian i sufitów
•	Izolacja cieplna –  nr CPV – 45321000-3    izolacja termiczna stropodachu
•	Instalowanie framug i skrzydel drzwiowych  nr CPV 4521120-1 stolarka  drzwiowa

Tytuł / Rodzaj robót: 
Podstawa opracowania:	KNR 2 02I, KNNR 3, KNR 4-04I, KNR 00-14, KNNR 2, KNR 00-12, KNR 4-01, KNR 4-01W, AW, KNKRB 03, KNNR Wacetob 3, KNKRB 02, KNR 2-17
Waluta:	PLN
Nazwa | Wartość | Razem
Koszty bezpośrednie | PLN |
Koszty zakupu od M | % |
Koszty pośr. od R | % |
Koszty pośr. od S | % |
Zysk od R | 0 % |
Zysk od S | % |
Zysk od KZ | % |
Zysk od KR | % |
Zysk od KS | % |
Pozycje z narzutami | PLN |
Wartosc kosztorysowa netto | |
Stawka VAT | 22,00 % |
Wartość kosztorysowa brutto dla orientacji zamawiajacego | PLN |

Słownie: 

Sporządził przedmiar 
Jerzy Hławiczka \UG Goleszów

Wykonanwca

.......................................................

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

KRÓTKI OPIS TECHNICZNY –  zakres robot schematyczny

PARTER
•	Wymiana podłog na parterze budynku na piwnicami, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej –i termicznej  wykonanie posadzki cementowe jzatartej na gladko ulożenie  wykładzin  z PCV z wraz  z warstwa podkładowa  i z cokolikiem  z  tworzywa – sztucznego - zakres kolorem czerwonym na rysunkach określony- kolor wykładzin  do uzgodnienia z sekretarzem gminy
•	Wyciecie czesci posadzki marmurowej  i wykonanie posadzki cementowej biurze USC 
•	Malowanie pomieszczeń scian i sufitów gdzie były posadzki wymieniane, halu glownego z bocznymi 
•	 Odnowienie drzwi wahadłowych poprzez ich oczyszczenie ze starej farby i pomalowanie 2 krotne farba b kolorze bezbarwnym  i wejściowych do biur- malowanie 
•	Malowanie klatki schodowej czesc parterowa i część od wejścia tylniego
•	Demontaż ścianki ze Sali slubow i pomieszczenia  o pow 8,85 m2  montaz nowej z  z plyt gipsowych z ociepleniem .
•	Likwidacja drzwi  dwudzielnych 130/220 cm w Halu prawym do komunikacji o pow. 4,95m2 zamurowanie otworu i jego otynkowanie –
•	Wykonanie otworu w ścianie z cegly   przejscie z kom. O pow.6,18m do komunikacji 4,07m – otwór w sciance z cegly  o wymiarach 100/200cm
•	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i poszerzenie jednostronne  otworu do szerokości 1,0 m pomiedzy hall prawy a komunikacja o pow. 6,18m-i jego otynkowanie-do  wejscia do biura obsługi klienta
•	Montaz nowych drzwi wraz z oscieznicą  jednoskrzydlowych  pelnych  o wymiarach 90/200 cm  lewostronne z przymurowaniem ościeży do biura o pow. 8.85m2
•	Likwidacja okładziny boazeryjnej-  wykonanie lamperii z tynku mineralnego o wys 1,5 m w hallu głownym i bocznych
•	Wykonanie ścianki dzialowej w pomieszczeniu USC z plyt gipsowych GK na ruszcie stalowym  z warstwa wytłumiajaca –welny mineralnej ,  pomalowanie dwukrotne montazem świetlika oraz drzwi  - 2 szt dzwiękochłonne  ( pomieszczenie kierownika USC) 
                    oraz 1 sztdrzwi o wym 100/205  z szyba- lewostronne ( pomieszczenie obsługi klienta) 
•	Likwidacja  drzwi do serwerowni z pomieszczenia obslugi klienta poprzez zamurowanie i otynkowanie  wraz z pomalowaniem 2 krotnym  otworu

PIETRO
•	Wymiana podlog -zerwanie zmurszalej podlogi i usuniecie zalegajacego zuzla, oczyszczenei belek drewniany z nalotu , wykonanie izolacji  z welny mineralnej , nabicie nowej podłogi z desek drewnianych w pomieszczeniach  biurowych   , w komunikacji z plyt osb wg zakresu określonego na rysunku 
•	Ulozenie paneli podłogowych w Sali sesyjnej wraz z cokolikiem
•	Ulozenie wykładziny PCV w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z ks. Przedmiaru wraz z cokolikiem
•	Malowanie pomieszczeń Sali Sali sesyjnej w tych pomieszczeniach gdzie była wymiana podlog
•	Ulozenie plytek ceramicznych w kuchni na scianie  do wys 1.5 m
•	Wykonanie oplytkowania  W.C na   prawa strona podloga i sciany
•	Wykonanie ścianki  dzialowej ksero oraz z-cy wojta 
•	Demontarz drzwi wejściowych dwudzielnych kolo wc  prawa strona- otynkowanie ościezy
•	Wykonanie otworu o wymiarach  100/200 cm pomiedzy kom3,71 m2 a komunikacja 2,42 m2
•	Zdjecie okładziny boazeryjnej w Sali sesyjnej i biurze  z-cy wojta
•	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu ksero z blachy ocynkowanej o wym 15/15 cm  pomalowanej  2 krotnie farba zakonczonej kratka wentylacyjna z wentylatorem wywiewnym podłączenie do istniejących  przewodow wentylacyjnych 
•	Wykonanie i montaz drzwi reprezentacyjnych do sali sesyjnej wykonanych z litego drewna dębowego  wraz z  ościeżnica drewnianą i progiem . Próg wysuniety ponad posadzke hallu gornego o 1 cm

•	Montaz drzwi  kompletnych dzwiekochłonnych  o wymiarach 100/200 cm w pomieszczeniach  wojta gminy- prawostronne, zastępcy wojta -   lewo stronne w sumie 2 sztuki 
•	Montaz  drzwi kompletnych  z szyba ornamentowa wraz z ościeznica drewniana  o wymiarach 100/200 cm pomiedzy pomieszczeniami ROS – 1 sztuka 

PODDASZE
•	Wykonanie oblicowania plytami GK biura  o pow 28.07 m2 sciany i sufit wraz z pomalowaniem  oraz wymiana podłogi
•	Malowanie biura   o pow 28,07 i 27,47lewa i prawa strona
•	Malowanie klatki schodowej pietra na poddasze

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Malowanie

Sufity    - 472 ,57 m2
Sciany   - 1509.5 m2

Zestawienie stolarki drzwiowej  i  okiennej wewnętrznej
l.p | wyszczegolnienie | ilosc | Gdzie montowane
1 | Drzwi  pelne drewniane wraz z oscieznica drewniana  pelne o wymiarach 100/200 lewostronne | 1 | Pomieszczenie parter biuro 8,85 m2

2

Drzwi  drewniane fabrycznie wykończone z szyba ornamentowa  o wym 100/200

2 szt

•	Parter do obsługi klienta
•	Pomiedzy POM ROS na Pietrze

3

Drzwi typ wdl -00p-el drzwi drewniane przylgowe odporność ogniowa 60 min RW 32 db  o wym  100/200

4 szt

•	USC parter
•	Wojt gminy
•	Z-ca wojta

4 | Okno świetlikowe drewniane o wym 100/60 cm z szyba podwojna | 1 | •	USC

Proponowana kolejność robót
1.	parter
•	kierownik USC i biuro obsługi klienta
2.	poddasze 
•	biuro o pow. 28,07 m2 i  28,47 m2
3.	Pietro
•	Biuro z-cy wojta 
•	Biura ros- 27,72m2, 25,72m2 i 27,2 m2
•	Biuro 10,72 m2
•	Sekretariat
•	Biuro sekretarza gminy
•	Wc+ kuchnia
•	Ksero
•	Klatka schodowa na poddasze 
4.	parter
•	biura prawa strona
•	biura lewa strona

5.	Pietro
•	sala sesyjna
•	klatka schodowa pietro

6.	parter
•	hal dolny glowny i boczne
•	klatka schodowa parter i do piwnicy do drzwi tylnych zewnętrznych

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. roboty rozbiorkowe

1

KNNR 3 0801-050-050
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów

131,23 m2

1. | parter | | | |
2. | 10,47+4,45+16,02+25,74+8,86+4,96+8,85+4,95+12,38+8,62+6,18+15,68+4,07 | | | | 131,23

2

KNNR 3 0801-060-050
Rozebranie posadzek z desek na legarach- usuniecie zalegajacego zuzla i oczyszczeniie powierzchni elementow konstr.stropu wraz z odwozem

127,16 m2

1. | 127,16 | | | | 127,16
2. | parter | | | |

3

KNNR Wacetob 3 0801-060-050
Rozebranie podłóg z desek na legarach (podłogi białe) oczyszczeni powierzchni belek stropu  usuniecie zalegajacego zuzla i jego odwoz

156,04 m2

1. | pietro | | | |
2. | 27,2+25,27+10,49+24,1+19,19+21,72 | | | | 127,97
3. | poddasze | | | |
4. | 28,07 | | | | 28,07

4

KNR 4-04I 0502-01-050
Rozebranie ścianek otynkowanych z prefabrykowanych elementów lekkich

32,28 m2

1. | 3,42*6+3,36*3,5 | | | | 32,28

5

KNR 4-04I 0505-01-050
Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych lub prefabrykowania o grubości 8 cm na zaprawienie cementowo-wapienneej

28,84 m2

1. | 4,12*7 | | | | 28,84

6

KNR 4-04I 0504-02-050
Rozebranie posadzek jednolitych skałodrzewnych

16,50 m2

1. | sala slubow biala marianna | | | |
2. | 3*5,5 | | | | 16,50

7

KNKRB 03 0801-06-050
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

156,04 m2

1. | 27,2+25,27+10,49+24,1+19,19+28,07+21,72 | | | | 156,04

8

KNNR 3 0702-030-050
Wykucie  skrzydeł drzwiowych ze sciany

12,91 m2

1. | 1,3*2,2+1,3*2,0+1,0*2,0 | | | | 7,46
2. | pietro | | | |
3. | 1,3*2,5+1,0*2,2 | | | | 5,45

9

KNNR 3 0306-020-060
Wykucie z muru z cegły na zaprawie cementowej różnych elementów

15,00 m3

10

(AW) AW 0
demontaz i montaz muszli klozetowej

1,00 szt

2. montaz scianek wraz ze stolarka drzwiową zamurowanie otworów

11

KNR 00-14 2010-0401-050
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniemi pianka wytłumiajaca  na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50-101

47,39 m2

1. | 3,41*(5,5+4)+3,4*(1,8+1,4+2,8) | | | | 52,79
2. | minus otwory | | | |
3. | -(2*0,9*3) | | | | -5,40

12

KNNR 3 0302-010-060
Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej

2,36 m3

1. | 1,2*2*0,5 | | | | 1,20
2. | serwerownia | | | |
3. | 1,1*2,2*0,3 | | | | 0,73
4. | parter | | | |
5. | 1,3*2,2*0,15 | | | | 0,43

13

KNNR 3 0303-010-060
Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej

0,30 m3

1. | 2*1*0,15 | | | | 0,30

14

KNR 2 02I 1015-0203-040
zamontowanie ościeżnice drewniane wewnętrzne dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową

29,00 m

1. | parter | | | |
2. | (2*2,2+1,4)*3 | | | | 17,40
3. | pietro | | | |
4. | (2*2,2+1,4)*2 | | | | 11,60

15

KNR 2 02I 1019-02-050
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2, dzwiekochłonne

12,80 m2

1. | parter | | | |
2. | 2*4 | | | | 8,00
3. | pietro | | | |
4. | 2*1,2*2 | | | | 4,80

16

(AW) AW 
drzwi wejscioowe reprezentacyjne do sali drewniane z oscieznica drewniana wg rysunku roboczegow kolorze dąb clasic

1,00

17

KNR 2 02I 1019-02-050
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,

2,00 m2

1. | 2*1*1 | | | | 2,00

18

KNKRB 02 1001-02-050
montaz swietlika do wym  60/90 cm  do 1,0 m2 ze szkła zespolonego

0,54 m2

3. wykonanie posadzki wraz z izolacja  na parterze

19

KNR 2 02I 1102-01-050
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro

131,23 m2

20

KNR 2 02I 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

131,23 m2

21

KNNR 2 0602-01010-050
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową

131,23 m2

22

KNNR 2 1207-010-050
Samopoziomujący podkład podłogowy  posadzka  cementowa grub 4 mm  zbrojona siatka stalowa  fi 4 mm

137,41 m2

1. | 131,23 | | | | 131,23
2. | 6,18 | | | | 6,18

23

KNR 00-12 1118-09-050
Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną

8,89 m2

1. | 6,18+2,71 | | | | 8,89
4. licowanie scian płytkami

24

KNR 00-12 0829-07-050
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną

22,80 m2

1. | cokolik pomieszczenie komunikacji parter | | | |
2. | 0,01*11-0,01*3 | | | | 0,08
3. | anex kuchenny  pietro | | | |
4. | 4,6*2 | | | | 9,20
5. | wc na pietrze | | | |
6. | 2*7,46-0,7*2 | | | | 13,52
5. wykonanie posadzki z paneli podlogowych i z PCVoraz wykonanie podlogi pod panele

25

KNNR 2 1205-090-050
Posadzka z paneli podłogowych dębowych grub 1 cm klasy 1

69,27 m2

26

KNR 2 02I 1110-02-050
Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm wraz z ociepleniem wytlumiajacym -welna mineralna 15 cm

156,04 m2

1. | pietro i poddasze | | | |
2. | 156,04 | | | | 156,04

27

KNNR 2 1206-010-050
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną,

258,16 m2

1. | 131+127,16 | | | | 258,16

28

KNNR 2 1206-060-040
Listwy do posadzek, przyścienne drewniane

114,00 m

1. | 80 | | | | 80,00
2. | sala sesyjna | | | |
3. | 10+10+7+7 | | | | 34,00

29

KNNR 2 1206-070-050
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych

258,16 m2

6. malowanie pomieszczen sciani sufitów i drzwi

30

KNR 4-01 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

1 691,92 m2

1. | sufit sala | | | |
2. | 69,27 | | | | 69,27
3. | pozostale pietro | | | |
4. | 2,42+2,15+3,71+12,94+ 19,19+10,49+27,02+25,07+21,72 | | | | 124,71
5. | pozostale parter | | | |
6. | 16,02+25,74+8,86+4,96+8,85+4,95+4,07+12,38+8,62+4,07+6,18+15,68+28,49+27,51+12,25+11,29+23,16 | | | | 223,08
7. | sciany | | | |
8. | sala | | | |
9. | 124,85 | | | | 124,85
10. | pozostale pietro | | | |
11. | 22,67+24,71+77,68+24,61+59,88+68,72+81,03+73,73+71,88+28,14 | | | | 533,05
12. | pozostale parter | | | |
13. | 51,89+61,22+36+25,83+64,11+48,66+31,66+35,95+23,14+20,72+47,74+52,60+30,69+29,96+56,79 | | | | 616,96

31

KNR 4-01 1204-01-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

445,10 m2

1. | 417,06 | | | | 417,06
2. | poddsze biuro po lewej stronie | | | |
3. | 28,04 | | | | 28,04

32

KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

1 431,08 m2

1. | 1274,85 | | | | 1 274,85
2. | oscieza | | | |
3. | (2,3+1,5*2,3)*20 | | | | 115,00
4. | poddasze  biuro lewa strona | | | |
5. | 41,23 | | | | 41,23

33

KNR 4-01W 1210-1001-050
 opalanie  starej farby  dwukrotne lakierowanie drzwi wahadlowych  na parterze lakierowanie pozostalych drzwi

52,94 m2

1. | 2*1,1*8*2+2,3*2,9*2 | | | | 48,54
2. | 2*1,1*2 | | | | 4,40

34

KNR 4-01W 1216-01-050
Zabezpieczenie podłóg folią

240,00 m2

1. | 240 | | | | 240,00
7. wentylacja  ksero

35

KNR 2-17 0101-01-050
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne  o wym 14/14 cm z kratką wentylacyjna

5,00 m2

8. okladzina scian i sufitów plytami gipsowymi  biuro prawa strona poddasze

36

KNR 00-14 2012-01-050
Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym

28,07 m2

1. | 28,07 | | | | 28,07

37

KNR 00-14 2011-0201-050
Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo - kartonowymi  scian

41,23 m2

1. | 41,23 | | | | 41,23
9. instalacja elektryczna

38

(AW) AW 0
wykonanie instalacji  elektrycznej na nowych sciankach , podlaczenie wentylatora wywiewnego w ksero

1,00 kpl

10. pomieszczenia  HALL GŁOWNY I BOCZNE

40

KNR S02U 0803-03-050
. Ręczne gruntowanie podłoża

164,32 m2

1. | 113,25+51,07 | | | | 164,32

41

KNR 4-01I 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

164,32 m2

1. | 164,32 | | | | 164,32

42

Orgbud 903 5020500-040
Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpiecza jących krawędzie

35,00 m

43

KNR S02U 0902-0201-050
Akrylowe tynki dekor.ATLAS nakładane ręcz.faktura rustrykalna z ATLASU CERMIT SN z gotowej suchej miesz.odpornej na zmywanie.Uzupeł.ubytków zaprawą szpachlową

80,40 m2

1. | 1,5*53,6 | | | | 80,40

44

KNR 4-01 1216-01-050
Zabezpieczenie podłóg folią

51,07 m2

1. | 51,07 | | | | 51,07

TABELA PRZEDMIAROWA

Lp.

Podstawa
wyceny

Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Opis pozycji kosztorysowych

Ilość

J.m.

Cena jedn.

Wartość

1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | | | roboty rozbiorkowe- przygotowawcze | | | |
1 | | SST- B  01 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów | 131,23 | m2 | |
2 | | SST- B  01 | Rozebranie posadzek z desek na legarach- usuniecie zalegajacego zuzla i oczyszczeniie powierzchni elementow konstr.stropu wraz z odwozem | 127,16 | m2 | |
3 | | SST- B  01 | Rozebranie podłóg z desek na legarach (podłogi białe) oczyszczeni powierzchni belek stropu  usuniecie zalegajacego zuzla i jego odwoz | 156,04 | m2 | |
4 | | SST- B  01 | Rozebranie ścianek otynkowanych z prefabrykowanych elementów lekkich | 32,28 | m2 | |
5 | | SST- B  01 | Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych lub prefabrykowania o grubości 8 cm na zaprawienie cementowo-wapienneej | 28,84 | m2 | |
6 | | SST- B  01 | Rozebranie posadzek jednolitych skałodrzewnych | 16,50 | m2 | |
7 | | SST- B  01 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | 156,04 | m2 | |
8 | | SST- B  01 | Wykucie  skrzydeł drzwiowych ze sciany | 12,91 | m2 | |
9 | | SST- B  01 | Wykucie z muru z cegły na zaprawie cementowej różnych elementów | 15,00 | m3 | |
10 | | SST- B  01 | demontaz i montaz muszli klozetowej | 1,00 | szt | |
| | | Razem: | | | |
2 | | | montaz scianek wraz ze stolarka drzwiową zamurowanie otworów | | | |
11 | | SST- B  08 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniemi pianka wytłumiajaca  na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50-101 | 47,39 | m2 | |
12 | | SST-B-01 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | 2,36 | m3 | |
13 | | SST-B 01 | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | 0,30 | m3 | |
14 | | SST- B  1,3 | zamontowanie ościeżnice drewniane wewnętrzne dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową | 29,00 | m | |
15 | | SST- B  1,3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2, dzwiekochłonne | 12,80 | m2 | |
16 | | SST- B  1,3 | drzwi wejscioowe reprezentacyjne do sali drewniane z oscieznica drewniana wg rysunku roboczegow kolorze dąb clasic | 1,00 | | |
17 | | SST- B  1,3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2, | 2,00 | m2 | |
18 | | SST- B  1,3 | montaz swietlika do wym  60/90 cm  do 1,0 m2 ze szkła zespolonego | 0,54 | m2 | |
| | | Razem: | | | |
3 | | | wykonanie posadzki wraz z izolacja  na parterze | | | |
19 | | SST- B  1,5 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro | 131,23 | m2 | |
20 | | SST- B  1,1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa | 131,23 | m2 | |
21 | | SST- B  1,1 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową | 131,23 | m2 | |
22 | | SST- B  1,3 | Samopoziomujący podkład podłogowy  posadzka  cementowa grub 4 mm  zbrojona siatka stalowa  fi 4 mm | 137,41 | m2 | |
23 | | SST- B  1,3 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną | 8,89 | m2 | |
| | | Razem: | | | |
4 | | | licowanie scian płytkami | | | |
24 | | SST- B  1,7 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną | 22,80 | m2 | |
| | | Razem: | | | |
5 | | | wykonanie posadzki z paneli podlogowych i z PCVoraz wykonanie podlogi pod panele | | | |
25 | | SST- B  1,5 | Posadzka z paneli podłogowych dębowych grub 1 cm klasy 1 | 69,27 | m2 | |
26 | | SST- B  1,5 | Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm wraz z ociepleniem wytlumiajacym -welna mineralna 15 cm | 156,04 | m2 | |
27 | | SST- B  1,5 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, | 258,16 | m2 | |
28 | | SST- B  1,5 | Listwy do posadzek, przyścienne drewniane | 114,00 | m | |
29 | | SST- B  1,5 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 258,16 | m2 | |
| | | Razem: | | | |
6 | | | malowanie pomieszczen sciani sufitów i drzwi | | | |
30 | | SST- B  1,6 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | 1 691,92 | m2 | |
31 | | SST- B  1,6 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 445,10 | m2 | |
32 | | SST- B  1,6 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | 1 431,08 | m2 | |
33 | | SST- B  1,6 | opalanie  starej farby  dwukrotne lakierowanie drzwi wahadlowych  na parterze lakierowanie pozostalych drzwi | 52,94 | m2 | |
34 | | SST- B  0,1 | Zabezpieczenie podłóg folią | 240,00 | m2 | |
| | | Razem: | | | |
7 | | | wentylacja  ksero | | | |
35 | | | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne  o wym 14/14 cm z kratką wentylacyjna | 5,00 | m2 | |
| | | Razem: | | | |
8 | | | okladzina scian i sufitów plytami gipsowymi  biuro prawa strona poddasze | | | |
36 | | SST- B  1,4 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym | 28,07 | m2 | |
37 | | SST- B  1,4 | Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo - kartonowymi  scian | 41,23 | m2 | |
| | | Razem: | | | |
9 | | | instalacja elektryczna | | | |
38 | ( | SST- B  -E | wykonanie instalacji  elektrycznej na nowych sciankach , podlaczenie wentylatora wywiewnego w ksero | 1,00 | kpl | |
10 | | | pomieszczenia  HALL GŁOWNY I BOCZNE lamperia tynk mineralny | | | |
40 | | SST- B  1,6 | . Ręczne gruntowanie podłoża | 164,32 | m2 | |
41 | | SST- B  1,6 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | 164,32 | m2 | |
42 | | SST- B  1,6 | Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpiecza jących krawędzie | 35,00 | m | |
43 | | SST- B  1,6 | Akrylowe tynki dekor.ATLAS nakładane ręcz.faktura rustrykalna z ATLASU CERMIT SN z gotowej suchej miesz.odpornej na zmywanie.Uzupeł.ubytków zaprawą szpachlową | 80,40 | m2 | |
44 | | SST- B  1,6 | Zabezpieczenie podłóg folią | 51,07 | m2 | |
| | | Razem: | | | |
| | | Razem kosztorys: | | | |

Tabela elementów scalonych

Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem

1.

roboty rozbiorkowe
Ilość r-g: 353,0384

2.

montaz scianek wraz ze stolarka drzwiową zamurowanie otworów
Ilość r-g: 210,3139

3.

wykonanie posadzki wraz z izolacja  na parterze
Ilość r-g: 181,1925

4.

licowanie scian płytkami
Ilość r-g: 36,0172

5.

wykonanie posadzki z paneli podlogowych i z PCVoraz wykonanie podlogi pod panele
Ilość r-g: 353,7009

6.

malowanie pomieszczen sciani sufitów i drzwi
Ilość r-g: 626,2577

7.

wentylacja  ksero
Ilość r-g: 12,7015

8.

okladzina scian i sufitów plytami gipsowymi  biuro prawa strona poddasze
Ilość r-g: 142,2773

9.

instalacja elektryczna
Ilość r-g: 0,0000

10.

pomieszczenia  HALL GŁOWNY I BOCZNE
Ilość r-g: 57,1790

Koszty bezpośrednie | PLN | | | | |
Koszty zakupu od M | % | | | | |
Koszty pośr. od R | % | | | | |
Koszty pośr. od S | 0 % | | | | |
Zysk od R | % | | | | |
Zysk od S | % | | | | |
Zysk od KZ | % | | | | |
Zysk od KR | % | | | | |
Zysk od KS | % | | | | |
Pozycje z narzutami | PLN | | | | |
Koszty z narzutami (netto) | PLN | | | | |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.50)

str