Title: Wykonawca:
Author: Marek Jab³oñski
Last saved by: renata
Company: private

Miejscowość ………………….                                          data……………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Goleszów 
Ul 1 maja 5
43-440 Goleszów

Przedmiar Poprawiony	

NAZWA ZAMOWIENIA: Dom Ludowy wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej
Cześć parterowa i piwniczna
 
 Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy:
Kod CPV: 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
 
Data Oprac kosztorysu.: 2008-06-09

Adres obiektu budowlanego: ,  	 Goleszów ul Osiedlowa 13  

Tytuł / Rodzaj robót: 
Podstawa opracowania:	KNR 00-19, KNNR 3, KNR 2-02 U, KNR 4-01, KNR 4-04
Waluta:	PLN
WARTOŚC KOSZTORYSOWA
Nazwa | Wartość | Razem
Koszty bezpośrednie | PLN |
Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |
Kosztorys (netto) | PLN |
Stawka VAT | 22,00 % |
Wartość brutto | PLN |

Słownie: 

Sporządził przedmiar:
Jerzy Hławiczka- UG Goleszów

Wykonawca

.......................................................

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY - 

2.	Charakterystyka robót   OPIS ROBOT

 Wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej  na budynku przy ul  Osiedlowej w Goleszowie
Okna o profilu 5-komorowym
zakres robót parter i piwnice
-parter-
20 szt okien 
I  6 szt drzwi
Piwnice 
12 szt okien
3 szt drzwi

Razem
32 szt okien
i 9 szt drzwi
roboty obejmują:

OKNA

Demontaż ościeżnicy
2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i
  silikonem
3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją
4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany
5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu
DRZWI  wejsciowe
Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie  nowych drzwi
wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe 
POOKIENNIKI
 Z PCV wewnetrzne
Zewnętrzne – z blachy

1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
Charakterystyka Robót: SST-B 1-1
Kod CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

1

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzonena kotwach stalowych okna nietypowe 
Charakterystyka Robót: SST-B-1-1

36,73 m2

1. | parter | | | |
2. | 0,9*1,2*2+1,2*1,8*12+0,9*1,51+1,5*0,9+1,2*0,9+1,2*0,9+1,5*0,9+0,9*0,9 1,5*0,6*1+1,2*0,6 | | | | 35,11 1,62
| Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1 m2,obsadzone na kotwach stalowych | 7,78 m2
1. | 1,3*0,6*6+0,9*0,6*5 | | | | 7,38
1,00*0,4 | | | | | 0,4
3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | 24,03 m2
1. | 1,3*2,5*1+1,5*2,5*2+1,5*1,8+2,3*1,3+1,3*2,3+1,3*2,0+1*2 | | | | 24,03

4

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: SST-B-1-1

32,00 szt

5

Wymiana pokrycia  podokienników zewnętrznych   z blachy ocynkowanej  w kolorze brązowym
Charakterystyka Robót: SST-B-1-1

7,58 m2

1. | 14*0,25*1,55+9*0,6*0,25+4*0,8*0,25 | | | | 7,58
6 | Wywiezienie okien i drzwi z rozbiórki oraz brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km | 3,50 t
1. | 0,07*50 | | | | 3,50

TABELA przedmiarowa

Lp.

Podstawa
wyceny

Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Opis pozycji kosztorysowych

Ilość

J.m.

Cena jedn.

Wartość

1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | | SST-B 1-1 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Kod Słownika Zamówień: 45214100-1 | | | |
1 | | SST-B-1-1 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzonena kotwach stalowych okna nietypowe | 36,73 | m2 | |
2 | | SST-B1-1 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1 m2,obsadzone na kotwach stalowych | 7,78 | m2 | |
3 | | | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | 24,03 | m2 | |
4 | | SST-B-1-1 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) | 32,00 | szt | |
5 | | SST-B-1-1 | Wymiana pokrycia  podokienników zewnętrznych   z blachy ocynkowanej  w kolorze brązowym | 7,58 | m2 | |
6 | | | Wywiezienie okien i drzwi z rozbiórki oraz brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km | 3,50 | t | |
| | | Razem: | | | |
| | | Razem kosztorys: | | | |

Tabela elementów

Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem

1.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
Charakterystyka Robót: SST-B 1-1
Kod Słownika Zamówień: 45214100-1
Ilość r-g: 383,2083

Koszty bezpośrednie | PLN | | | | |
Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % | | | | |
Koszty z narzutami (netto) | PLN | | | | |
Stawka VAT | 22,00 % | | | | |
Wartość brutto | PLN | | | | |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.50)

str